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РЪКОВОДСТВО  ЗА РАБОТА
1. Зареждане
Това устройство е с вградена зареждаща сe литиева батериял При първо използване на устройството, моля заредете DV – това можете да го направите по следните начини:
1) Като го свържете с компютъра, използвайки  USB връзка с компютъра
2) Използвайте USB зарядно устройство/ 5 V USB устройство/
Включете зарядното устройство, вграденият мотор ще трепне два пъти при успешно иницилизиране, ще установ връзката сега при зареждане на продукта или когато компютърът прочете  вътрешните видео данни.  Всеки път, колкото е възможно, зареждането трябва да продължи 3 часа, което ще гарантира моторът непрекъснато да трепти /батерията ще с еразреди, необходимо е пълно зареждане, обикновено изискващо 3 часа/.
2. Пускане и предназначение на ключовете
Включете ключа на ON, вграденият мотор ще трепне един път, след изчакване моторът ще трепне 2 пъти при успешно инициализиранер в това време преди да извършим операцията /за карта с памет 8 GB се инициализира функцията видеозапис за около 4 сек/.
За да се осигури дълъг живот на батерията при работа и standby, след пускането устройството не се използва, след 60 сек ще се изключи автоматично/двигателят няма да даде някакъв сигнал/, необходимо е да се използва и е необходимо да се настрои позицията назад OFF и да се настрои назад отново на ON стартиране.
Дефиниции на бутоните:
А ключ да вземе снимките, ключ всеки според Ключ А веднаж, вграденият двигател трепти на А да вземе снимка Photo 1 от видеото /1280х720р/, файлът съдържа видео и звук, на всеки 5 минути автоматично се генерират на видео файлове и е необходимо да се спре видеото, тогава трябва да се кликне бутон В веднаж, моторът ще трепне 2 пъти, което означава стоп видео през време на видеото натиснете някакъв друг ключ, съобразно с това натиснете отново бутона В да спре, ако директно изключите на OFFзахранването се изключва и не може да се запише никакъв видео файл.
С ключ за отделни записи, като отделен начин на запис, според  ключа С двигателят ще трепне 1 път, за да започне записа, е необходимо да се спре начина на записване, трябва да се натисне ключ С веднаж и двигателят ще трепне 2 пъти, за да спре записа, другият ключ е недействителен, начинът на запис е 10 минути автоматично  създаване на звуков файл.
Среда за използване: моля да се използва в достатъчно осветена среда, насочването на обектива трябва да ви хареса и обектът да е поне на разстояние 50 см, което ще бъде правилно, цветовете ще са естествени, образът ще е ясен, стимката стабилна.
3. Настройване на времето
Промяната на времено е специфично приложение(продуктът създава ТХТ файл) или по желание в лаптопа се дъздава файл с име TIME.TXT, текстови файлове с формат
20120214101032 Y (последната написана буква показва, че във видеото времето е маркирано с воден знак), съответстващ на  година, месец, ден, минути, секунди.
20120214101032 N (последната написана буква показва, че не желаеме във видеото времето да е маркирано с воден знак), съответстващ на  година, месец, ден, минути, секунди.
Този текстов файл се копира в главната директория на изделието е видеото може усешно да се настрои на новото реме.
4. Спиране
  За да се преустанови работата, натиснете  „ON/OFF” за изключване, вграденият двигател ще се изключи без някаква вибрация.
5. Това устройство форматира (форматира, за да освободи дисково пространство
В процеса на работа, ако дисковото пространство е изразходвано, не е необходимо с компютъра да форматирате дисковото пространство, пре включено състояние, според продължителното натискане на ключ С 5 сек, двигателят ще започне дълго вибриране, за да форматира, процесът на дълго вибриране, може да се пусне ключ С, за да се спре тръскането  при завършване на форматирането. За да се освободи дисковото пространство напълно (предложеният процес, при който е необходимо форматиране, използва това форматиране, това устройство форматира след пускане, след като функцията за използване на времето е съкратена) 

6. Автоматична функция за изключване
В следните случаи устройството автоматично ще запише видео данните и ще се изключи автоматично:
А. При липса на ел.ток, вграденият двигател ще трепти непрекъснато       5 секунди, системата първоначално ще запише видеосъдържанието и тогава автоматично ще се изключи.
В. Когато DV дисковото пространство е пълно, натиснете 3 секунди някой ключ след 60 секунди устройството автоматично се изключва.
7. Свързване към компютър
В изключено състояние, състояние standby или на камерата, могат да се свържат директно към компютъра, компютърната връзка може да се използва като U диск, свободен за копиране на файлове, Cut, Paste и изтриване.
A. Устройството е включено към копютъра, ако компютърът не може да го разпознае, или за 30 сек още не е идентифициран подвижния диск, моля го извадете.
B. Да предположжжим, че записаният видео файл се копира или cut на компютърния диск отново за преглед, прякото предаване де записва на видеофайл във вградената памет на видеорекордера, може би защото количеството на данните е твърде голямо, предаването не следва да продължава и води да се възпроизведе не толкова гладко.
8. Функция компютърна камера
Функция РС камера (опция)
Но когато се използва РС камера, използвайте преди инсталирането на драйвер от CD, при условията на изключване според ключа С, включете USB устройството и компютърът ще се появи като стандартно видео оборудване, тогава освободете функционалните ключове
9.  Връщане в изходно положение
Когато с устройството се извършват неправилни операции или поради друга непозната причина работата не  е нормална, е необходимо връщане в първоначално състояние чрез натискане на бутона ON/ OFF напред и назад веднаж до връщане в изходно положение.
